Крепление вышивки
Некоторыми профессиональными секретами мастерства для оформления вышивки в рамку (багет) делится с нами мастер-оформитель Алексей. В этой статье рассмотрен вариант выравнивания и натяжки вышивки на картон. 

В виде небольшого предисловия хочу заметить, что материал достаточно емкий и по тексту и по графике (он того требует). Изобилие технических терминов (многим они не покажутся новыми) не мешает уловить суть и реально представить сам процесс облагораживания вашего творения. У многих нет возможности отдать работу на оформление мастеру. Надеемся, представленный материал, поможет в решении проблемы окончательного оформления вышивки.
Определение истинного размера вышитого поля
Выстиранную и отглаженную вышивку раскладываем на ровной поверхности стола.  (фото 111) Замеры производим жесткой линейкой, лучше всего для этого подходит металлическая рулетка. В случае не полного заполнения поля вышитым фрагментом, замеряем на участке, где живописное поле доходит до краев с обеих сторон. Размеры берутся в свободном состоянии, без натягивания канвы. (фото 112 -замер ширины, фото 011 -замер высоты) Для плотной канвы принимается замеренный размер, допуски давать не надо. Если канва более жидкая, к истинному размеру надо добавить 1,5 -2 мм с каждой стороны (горизонтальный и вертикальный размеры). 


На этой вышивке горизонтальный размер будет 25,4см, вертикальный размер - 18,5 см. В нашем случае канва не жидкая, припуски не даем.

Расчет размера картона, на который будет крепиться вышивка и вырезание картона 
(для оформления с паспарту)
К размеру живописного поля по горизонтали добавляем по 1 см с каждой стороны:
25,4 см + 1 см  + 1 см = 27,4 см   -  Этот размер будет являться шириной нашего картона
Аналогичным образом  считаем вертикальный размер: 
18,5 см + 1 см + 1 см = 20, 5 см  -  Этот размер будет являться высотой

Какой тип картона годится для основы под натягивание вышивки? Картон для натягивания вышивки должен быть ровным, плотным, жестким, не деформирующимся на срезах. Например, в "Комусе" есть две разновидности, обложечный и "электро"картон. Обложечный потолще,"электро"картон потоньше, но его почему-то почти не используют. Можно тянуть на оргалит, есть такой с двух сторон глянцевый. Для больших полотен можно использовать как замену подрамнику.
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Размечаем подготовленный картон по горизонтали и по вертикали. 
Картон лучше вырезать на ровном плоском основании. В данном случае используется специальный коврик, однако в домашних условиях такой материал обычно не имеется, так что надо предусмотреть, что стол может быть прорезан, поэтому заранее лучше подложить фанеру, оргалит или что-то аналогичное. Резку картона удобно выполнять макетным  ножом (обойным, канцелярским, ножом для линолеума и пр(фото 064).) по направляющей: металлической линейке (например). (фото 014) Одним резом вряд ли удастся разрезать картон, по этому, не убирая линейки, проведите подряд несколько резов. Таким образом, мы вырезали картон. (фото 015)
Натягивание вышивки на картон
Прежде чем приступить к натягиванию вышивки на подготовленный картон, необходимо подготовить двойной скотч, бумажный скотч и широкие канцелярские зажимы.
Двойной скотч продается обычно широкий, нам для работы потребуются  полоски шириной 1-1,5 см. Их можно нарезать из широкого скотча канцелярским ножом. (фото 016)
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От подготовленной  и замеренной вышивки отрезаем лишние поля канвы, оставляя: 1 см на подгиб с лицевой стороны и 2 см  -на подгиб  с изнаночной стороны. Меньшие размеры полей будут не удобны для натяжки, а большие - дадут излишнюю толщину и будут мешать плотному прилеганию паспарту, они начнут "выдавливать" паспарту!!!
Таким образом, чистый размер подготовленной для оформления  вышивки будет:
25,4 см + 3см + 3 см =  31, 4 см -ширина
18,5 см + 3 см + 3 см = 24,5 см - высота
Важно!  При вырезании надо очень внимательно следить за направлением нити канвы и резать строго по нити.
Материалы и вышивка подготовлены.  Приступаем непосредственно к натягиванию!
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Натягивание сторон будем вести последовательно по кругу.
Кладем перед собой картон изнаночной стороной вверх (принимаем это во внимание, если для нас важна лицевая (цветная) сторона картона), широкой стороной к себе и наклеиваем двойной скотч на длинную нижнюю сторону и на короткую вертикальную -по левую руку от нас. Верхний защитный слой со скотча пока не снимаем. (фото 018) и (фото 019 или 020) [image: image12.jpg]




Вышивку кладем перед собой на стол "лицом" вниз, на нее накладываем приготовленную картонку (с нанесенным скотчем). (фото 021) и (фото 022) Выравниваем вышивку по размеру на просвет (приблизительно): по ширине и по высоте. Центрируем ее относительно картонки. (фото 023) и(фото 024)
Закрепляем сверху канцелярским зажимом. (фото 025) и (фото 026,  027)
Снимаем защитную пленку с длиной стороны скотча.

Начинаем тянуть вышивку: определяем ряд канвы и длинную сторону начинаем тянуть с середины вправо и влево (подгибаемый ряд необходимо вести строго по канве!!!! Это очень важно!) Подворачивая с натяжением канву, с изнаночной стороны пальцами левой руки прижимаем канву снизу к скотчу. Очень важно все сделать крайне аккуратно, строго по направлению нити канвы!. (фото 028) и (фото 029!!!) 
Получили ряд (фото 030) и (фото 031) !! 

[image: image4.jpg]



Для уменьшения толщины, в углах делаем надсечки канвы (фото 032)и заклеиваем бумажным скотчем (для прочности и для красоты) (фото 033)

Снимаем верхний зажим, расправляем вышивку.
Далее снимаем защитный слой с вертикальной полоски наклеенного двустороннего скотча ( с боковой стороны) и добавляем еще кусочек двустороннего скотча на месте перехлеста с низом (подвернутым) - для прочности монтажа короткой стороны (фото 034), снимаем защитную пленку с кусочка скотча и срезаем канву так же со второго угла. (фото 038, 039)
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Переворачиваем работу на лицо, закрепляем канцелярский зажим на том же месте, и, начиная с угла(фото 040), натягиваем короткую сторону. Ведем справа налево, соблюдая ровность по нити канвы.
Натягивая и следя за ровностью по лицевой стороне, одновременно левой рукой снова крепим снизу к скотчу. Так по всей длине. (фото 041)
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У нас получилась решенная проблема с излишней толщиной угла (фото 042) Закрепляем уголок бумажным скотчем (аналогичным образом, как в предыдущий раз) (фото 043)
Важно! Особенно на больших вышивках (более, чем 10х10см)!!! Обязательно соблюдать указанную тут технологическую последовательность операций, обязательно заклеивать углы, чтобы стороны не расходились (не перетягивались) (фото 044)
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Следуем дальше:
Надрезаем следующий угол тем же методом. (фото 045)
Наносим на третью (длинную) сторону двусторонний скотч, захватывая ранее натянутую сторону канвы (фото 046) 
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Канцелярский зажим переставить на свободную сторону (без скотча). (фото 047)
Переворачиваем работу лицом к себе и начинаем тянуть длинную сторону с угла справа налево, при этом с изнанки левой рукой приклеивая к скотчу. Все так же аккуратно и ровно по нитке. (фото 048)
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Переворачиваем работу на изнанку, приклеиваем скотч, захватывая ранее подвернутую канву. (фото 049)
Отрезаем лишнее с углов и наносим скотч (на четвертой стороне зажим использовать не обязательно  J)(фото 050) и (фото 051)
Переворачиваем на лицевую сторону и загибаем угол справа налево. (фото 052) и (фото 053)
Важно!  Ровно вывести последнюю линию!!!! (фото в середине подгибки) (фото 054)
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С изнанки наклеиваем бумажный скотч на последнюю сторону. (фото 055) и (фото 056)
Все! Работа готова (фото) для обрамления ее в паспарту! (фото 057)
На этом фото видна ширина белого поля (канвы) для оформления под паспарту.
В случае, если будет оформлена работа без паспарту, расчет размера картона, канвы ведется исходя из 5мм (а не 1 см, как в нашем случае). Почему именно 5мм? Это размер четверти багета (проверьте заранее на своей подготовленной рамке).
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Мы готовили работу не под стандартный размер готовой рамочки, а исходили только из размеров работы. И нам  теперь необходимо заказать (или вырезать самим) паспарту и рамку, а  как определить их размеры?   Продолжим нашу работу: 

Уточнение размеров  натянутой вышивки будет следующим шагом  .
Проводим замеры натянутой на картон вышивки. Измеряем тем же инструментом, что и раньше. (фото 058)  В нашем случае размер натянутой вышивки составит:
По ширине -   25,5 см (было 25,4см)      По высоте      18,5 см (было 18,5 см)
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Эти размеры составят внутреннее окно паспарту, а  рама будет (всегда в багетном ремесле имеется ввиду  внутренний размер рамы) 37,5 см х 33, 5 см. (фото 059)  Можно изготавливать рамку и паспарту по этим размерам!

